BUS SUNLONG, MODELO MAULE SLK6720,  AÑO 2020, EURO V

Lugar del origen: Shanghai, China  
Características y Especificaciones 
Combustible					Diesel
Dimensión (L*W*H)				7350mm×2260mm×2820mm
Distancia entre ejes				3308mm
Velocidad máxima				90km/h
Peso bruto vehicular				8.500Kg
Capacidad del eje delantero			3.700kg
Capacidad del eje trasero			4.800Kg
Tara del vehículo				5.730Kg
Tara eje delantero				3.275Kg
Tara eje trasero				2.455Kg
Capacidad del estanque de petróleo		120L
Capacidad de pasajeros sentados 		25 a 28
Capacidad de pasajeros de pie		13
Modelo  de motor  				Cummins ISF 3.8S5141, Euro V
Potencia máxima				102kw/2600rpm (138.72Cv)
[bookmark: _GoBack]Torque de motor 				440 N.m/1200 – 2200 RPM
Cilindrada					3.760c.c.
Embrague					Monodisco seco, accionamiento hidráulico
Caja de cambios				Manual de 6 velocidades
Suspensión	Delantera y trasera con muelles semi elípticos y                  doble amortiguador, barra estabilizadora delantera.
Frenos		Delantero a disco y trasero a tambor, con accionamiento neumático. 
Sistema eléctrico				24 volt.
Dirección					Accionamiento hidráulico.
Neumáticos					215/75R17.5

